
打开链接：[googlechromelabs.github.io/serial-terminal/](https://googlechromelabs.github.io/serial-terminal/)

点击Connect按钮，选择AIC Pico CLI Prot



输入：virtual off回车

输入：real\_access\_code on回车

输出内容如下即可

Virtual AIC: OFF

Real access code: ON

